# Imprimante Videojet 1520

## Augmentez votre productivité avec l'imprimante jet d'encre Videojet 1520

Plateforme hautement flexible, l'imprimante **jet d'encre continu Videojet 1520** est spécialement conçue pour les applications de **codage jet d’encre** de moyenne intensité. Grâce à ses fonctions avancées, elle est un modèle de référence pour les professionnels de la production du monde entier. Conçue pour 12 000 heures de productivité non-stop avant d’effectuer la première maintenance préventive requise, l’**imprimante jet d’encre Videojet 1520** tiendra ses promesses de **codage jet d’encre** pour les productions en continu, avec plusieurs équipes. L’**imprimante jet d’encre Videojet 1520** possède les mêmes outils de productivité que les autres systèmes de marquage Videojet : l’interface Clarity et les logiciels Clarisuite.

|  |  |
| --- | --- |
| **Spécification** | **Valeur** |
| Têtes d'impression | 1 |
| Encres | À base de colorants |
| Nombre maximal de lignes d'impression | 5 |
| Vitesse maximale de ligne(1) | 279 m/min |
| Environnement | IP55 (IP65 en option) |
| Durée de vie du Core (intervalle de maintenance) | Jusqu'à 12 000 heures |
| Longueur ombilic | 3 m, en option 6 m |
| Capacité de stockage des messages | 100 |
| Smart Cartridge™ | Inclus |
| Modules de têtes d'impression Plug & Play | Inclus |
| USB | Inclus |
| Communications | Ethernet et série RS-232 |
| Pression positive | Inclus |
| Ports E/S étendus et commande | # |
| Écran (interface utilisateur) | Écran LCD avec clavier à membrane |

# = Optionnel

(1) Sur la base d'une seule ligne, 10 caractères par pouce