# Imprimante Videojet 1620

## Augmentez votre productivité avec l'imprimante jet d'encre Videojet 1620

L'**imprimante jet d'encre continu Videojet 1620** a été conçue pour les applications plus exigeantes, y compris les applications rapides et celles fonctionnant 24 h/24. Elle est la référence pour les applications de**codage jet d’encre**à haut rendement dans les environnements de production du monde entier. Le **codage jet d’encre Videojet 1620** est le meilleur de sa catégorie avec son optimisation de son temps de fonctionnement dans des milieux contraignants. Grâce à l’interface Clarity identique sur tous les systèmes de**marquage** **Videojet**, dopez votre efficacité globale et taux de rendement. Efficiente et disponible,**l’imprimante jet d’encre** dispose du **nettoyage automatique de la tête d’impression** avec le système CleanFlow et de la technologie de Calibration Dynamique, qui garantit une **qualité d’impression optimale**dans n’importe quelles conditions environnementales.

|  |  |
| --- | --- |
| **Spécification** | **Valeur** |
| Têtes d'impression | 1 |
| Encres | À base de colorants |
| Nombre maximal de lignes d'impression | 5 |
| Vitesse maximale de ligne(1) | 293 m/min |
| Environnement | IP65 |
| Durée de vie du Core (intervalle de maintenance) | Jusqu'à 14 000 heures |
| Longueur ombilic | 3 m, en option 6 m |
| Capacité de stockage des messages | 250 |
| Smart Cartridge™ | Inclus |
| Modules de têtes d'impression Plug & Play | Inclus |
| USB | Inclus |
| Communications | Ethernet et série RS-232 |
| Pression positive / CleanFlow™ | Inclus |
| Ports E/S étendus et commande | # |
| Écran (interface utilisateur) | Écran LCD avec clavier à membrane |

# = Optionnel

(1) Sur la base d'une seule ligne, 10 caractères par pouce